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Technisches System Nussknacker – Kräfte, Belastungsarten und Spannungen
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Wenn in den Nussknacker eine Nuss eingelegt wird und durch Drehen des Knebels die Gewindespindel kräftig gegen die Nuss gedrückt wird, dann werden die Bauteile des Nussknackers durch Kräfte belastet.  1. Nenne für die angegebenen Bauteile die
    auftretenden Belastungsart(en).

Knebel:

Gewindespindel:



Zugstange:


Unterjoch:

Bei einer ganz besonders harten Nuss ist zum Knacken eine Druckkraft von 5000N erforderlich.
So etwas kann wirklich vorkommen, dazu braucht man nur etwa 100N am Knebel!

Die Zugstangen haben einen Durchmesser von d = 6mm und bestehen aus AlMg3Mn
(AlMg3Mn: Aluminiumlegierung mit 3% Magnesium und geringen Anteilen Mangan,
die Zugfestigkeit Rm beträgt 225N/mm²)
2. Berechne die Spannung die in den beiden Zugstangen wirkt. (auf 0,1N/mm²genau)
3. Berechne die Sicherheit (Sicherheitszahl mit welcher die Verbindungsstangen diese
    Spannung ertragen können. (auf 0,01 genau)

2. Geg.:






Ges.:





























