 S
	Bauanleitung: LowCost-Leitfähigkeitsprüfer
	E 230 LI



[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]O

4 -
M




Materialien

	· Stegleitungen
(2x 1,5 mm²)

· Lüsterklemme 
3-teilig 6 mm²

· Kohleschicht-widerstand 220 Ω

· LED 5 mm 
Low-Current 
2 mA rot

· 9 V-Blockbatterie

· Batterieclip für 
9 V-Blockbatterie
· Druckschalter 
(2,4 cm x 1,1 cm)

· 2 Kabelbinder 
(10 cm x 2,5 mm)

· 1 Haushaltsgummi-ring

· evtl. Klebeband

· Kleiner Schraubendreher

· Kombizange

· wasserfester Stift

· evtl. Schere
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Montage
Schritt 1

· Stegleitungen auf ca. 20 cm (= Länge großer Reagenzgläser) zurechtschneiden 
· und an beiden Seiten abisolieren (0,5 cm) 
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Weiße Verschraubung und weißen Unterlegring des Druckknopfes abschrauben/entfernen (Verschraubung wird später wieder benötigt)

Schritt 2

· Ein Beinchen des Widerstands an einem und das 
· schwarze Kabel des Batterieclips am anderen Kontakt des 
· Druckschalters befestigen (Draht des schwarzen Kabels 
ev. noch ein Stück abisolieren und das Kabel verdrillen)
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Schritt 3
· Lüsterklemmen aufschrauben, um die freie 
Drehbarkeit der Schrauben zu überprüfen
· Taster auf die Rückseite der Lüsterklemmen halten und
das freie Beinchen des Widerstands an Lüsterklemme 3
oben befestigen
· Rotes Kabel des Batterieclips an Lüsterklemme 1 unten
befestigen
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Schritt 4
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Mit zwei Kabelbindern den Druckschalter auf der Rückseite der Lüsterklemmen befestigen, Kabelbinder anschließend nach Bedarf kürzen
· LED mit dem längeren Beinchen an Lüsterklemme 1 oben und dem anderen Beinchen an Lüsterklemme 2 oben befestigen
Schritt 5
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Stegleitung an Lüsterklemmen 2 und 3 unten befestigen
Schritt 6
· Die Batterie an den Clip anstecken und mit einem 
Haushaltsgummiring an der Stegleitung befestigen;
weiße Verschraubung und weißen Unterlegring des 
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Druckknopfes wieder anschrauben
LED �(Langes Beinchen => + Pol)
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